有一个文件,包含组件需要使用的二进制数据或文本数据,但不希望将文件重新格式化为 C 文件,可以在 component.mk 中设置变量 COMPONENT\_EMBED\_FILES,以这种方式给出要嵌入的文件的名称,

文件是字符串,则可以使用变量 COMPONENT\_EMBED\_TXTFILES.这将把文本文件的内容嵌入为以null 结尾的字符串:

COMPONENT\_EMBED\_TXTFILES:= server\_root\_cert.pem

文件的内容将被添加到 flash 中的 .rodata 部分,并通过符号名称提供,如下所示:

extern const uint8\_t server\_root\_cert\_pem\_start [] asm(“\_binary\_server\_root\_cert\_pem\_start”);

extern const uint8\_t server\_root\_cert\_pem\_end [] asm(“\_binary\_server\_root\_cert\_pem\_end”);

用法如官方qcloud\_iot